물놀이형 어린이놀이시설 안전검사 방법

◇ 이 지침은 2015.12.24. 개정한 「어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준」(국민안전처 고시 2015-143호)을 적용함에 있어 물놀이형 어린이놀이시설의 설치검사 및 정기시설검사를 수행하는 검사원들의 업무의 표준화와 적합성을 확보할 수 있도록 하기 위한 목적으로 작성하여 배포함

◇ 적용시기 : 2016년 3월 14일부터 적용

2016. 3. 11

	국 민 안 전 처 (생활안전정책관실)

물놀이형 어린이놀이시설 안전검사 방법

□ 일반 사항

물 없는 상태에서 안전검사(설치검사 또는 정기시설검사)를 실시한 후 물을 채워 정격 사용 상태로 30분 이상 가동시킨 상태에서 물이용 놀이기구의 안전검사를 실시한다.

□ 수심 측정방법

1. 원리

수심이 발생하는 활동공간에 곧은 자를 이용하여 수심(물의 깊이)을 측정한다.

놀이시설의 권장 수용인원을 고려하지 않고 측정할 수 있다.

2. 장치

수중에서 쉽게 바닥면에 닿을 수 있으며 측정 시 변형이 생기지 않는 곧은 자. (예 : 철재 곧은 자)

3. 절차

1) 수조에 물이 오버플로우가 일어나는 상태임을 확인한 후 일정한 물 수위가 유지되는지를 확인한다.

2) 가장 수심이 깊은 위치에서 3회 반복 측정하여 최대값을 기록하며, 모든 극단적인  위치에서 반복하여도 좋다.

□ 매달려 있는 구동 구조물(Bucket) 측정방법

1. 원리

매달려 있는 구동 구조물(대형 버켓 등)에 부착된 이중안전장치의 탈부착 상태를 육안 및 기능적으로 확인한다.

2. 절차

1) 이중안전장치가 쉽게 분리되지 않는(공구이용 시 분리 가능) 구조임을 육안으로 확인 후 이상이 있을 시 기능적으로 확인한다.

2) 매달려 있는 구동 구조물(대형 버켓 등)은 3회 이상 물 쏟아짐을 확인한 후 이중안전장치가 구조물로 부터 이탈 또는 변형, 파손 등이 없는지를 육안으로 확인한다.

3) 버켓은 사용하지 않을 때에는 버캣에 접근하기 어려운 구조이거나 버켓을 완전히 고정할 수 있는 구조인지 여부를 확인한다.

※ 3) 항목은 현행고시에 아직 반영되어 있지 않으므로 이로 인한 합부판정이 달라질 경우 고시에 반영될 때까지 적용을 제외하고 시정을 권고한다.

□ 토출유량 및 압력 측정방법

1. 원리

기계실(또는 펌프실)을 정격 사용 상태로 운전하였을 때의 압력 및 토출유량을  측정한다. 토출유량은 설계자료로 확인할 수 있다.

2. 장치

펌프 용량에 맞는 표준압력계.

3. 절차

1) 물이용 놀이시설을 정격 사용 상태로 30분 이상 가동시킨 상태에서 놀이시설 물 공급 펌프에 부착된 압력계의 압력이 설계치를 초과하지 않는 지 확인한다.

2) 각 노즐의 막힘, 토출정도 등을 기능적으로 확인한다.